|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **干扰种类** | **样本数** | **距离窗点数** | **信号带宽** | **采样频率** | **信号脉宽** | **SNR** | **JNR** | **目标回波幅度** | **干扰回波幅度** |
| 噪声瞄准 | 500 | 2000 | 10MHz | 20MHz | 20us | 0db | 30-60db |  |  |
| 噪声阻塞 | 500 | 2000 | 10MHz | 20MHz | 20us | 0db | 30-60db |  |  |
| 密集假目标 | 500 | 2000 | 10MHz | 20MHz | 20us | 0db | 30-60db |  |  |
| 灵巧噪声下的密集假目标 | 500 | 2000 | 10MHz | 20MHz | 20us | 0db | 30-60db |  |  |
| 距离欺骗 | 500 | 2000 | 10MHz | 20MHz | 20us | 0db | 30-60db |  |  |
| 灵巧噪声下的距离欺骗 | 500 | 2000 | 10MHz | 20MHz | 20us | 0db | 30-60db |  |  |
| 间歇转发 | 500 | 2000 | 10MHz | 20MHz | 20us | 0db | 30-60db |  |  |
| 间歇转发的距离欺骗 | 500 | 2000 | 10MHz | 20MHz | 20us | 0db | 30-60db |  |  |
| 间歇转发的扫频 | 500 | 2000 | 10MHz | 20MHz | 20us | 0db | 30-60db |  |  |
| 灵巧噪声 | 500 | 2000 | 10MHz | 20MHz | 20us | 0db | 30-60db |  |  |
| 扫频 | 500 | 2000 | 10MHz | 20MHz | 20us | 0db | 30-60db |  |  |
| 纯目标 | 500 | 2000 | 10MHz | 20MHz | 20us | 0db | 30-60db |  |  |